
Current Data Parameters
NAME           JH-Alloc              
EXPNO                17              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20230117              
Time              20.51 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG     noesygpphpp              
TD                 4096              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            3267.974 Hz           
FIDRES         1.595690 Hz           
AQ            0.6266880 sec          
RG                 28.5              
DW              153.000 usec         
DE                12.76 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00014027 sec          
D1           1.65347397 sec          
D8           0.50000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00030600 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1516829 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
PLW10        3.00000000 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              40.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    8.166838              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           400.1517 MHz          
FIDRES        25.531046 Hz           
SW                8.167 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          400.1500461 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2         States-TPPI              
SF          400.1500461 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
