
Current Data Parameters
NAME     JH434-deprotection              
EXPNO                15              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20221130              
Time              21.48 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG     noesygpphpp              
TD                 4096              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            4545.455 Hz           
FIDRES         2.219460 Hz           
AQ            0.4505600 sec          
RG                  101              
DW              110.000 usec         
DE                 7.38 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00009727 sec          
D1           1.81321800 sec          
D8           0.50000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00022000 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1521690 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
PLW10        3.00000000 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              40.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    11.359315              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           400.1522 MHz          
FIDRES        35.511364 Hz           
SW               11.359 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          400.1500380 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2         States-TPPI              
SF          400.1500380 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
