
Current Data Parameters
NAME      JH429-2D data              
EXPNO                12              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20220923              
Time               3.31 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG     noesygpphpp              
TD                 4096              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    8              
DS                   16              
SWH            3424.657 Hz           
FIDRES         1.672196 Hz           
AQ            0.5980160 sec          
RG                  101              
DW              146.000 usec         
DE                11.88 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00013327 sec          
D1           1.66576195 sec          
D8           0.50000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00029200 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1517350 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
PLW10        3.00000000 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              40.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    8.558397              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           400.1517 MHz          
FIDRES        26.755136 Hz           
SW                8.558 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          400.1500373 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2         States-TPPI              
SF          400.1500373 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
