
Current Data Parameters
NAME      JH429-2D data              
EXPNO                14              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20220923              
Time               5.09 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG  hmbcetgpl2nd.2              
TD                 4096              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    8              
DS                   16              
SWH            5263.158 Hz           
FIDRES         2.569901 Hz           
AQ            0.3891200 sec          
RG                  101              
DW               95.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.0 K            
CNST6       120.0000000              
CNST7       175.0000000              
CNST13        8.0000000              
CNST30        0.5981126              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.50000000 sec          
D6           0.06250000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00002071 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1525209 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
SFO2        100.6288641 MHz          
NUC2                13C              
P3                10.00 usec         
P24             2000.00 usec         
PLW2        61.49200058 W            
SPNAM[7]    Crp60comp.4              
SPOAL7            0.500              
SPOFFS7               0 Hz           
SPW7         9.39529991 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPNAM[3]     SMSQ10.100              
GPZ3              15.00 %            
GPNAM[4]     SMSQ10.100              
GPZ4             -10.00 %            
GPNAM[5]     SMSQ10.100              
GPZ5              -5.00 %            
GPNAM[6]     SMSQ10.100              
GPZ6              31.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    239.997559              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           100.6289 MHz          
FIDRES       188.650772 Hz           
SW              239.964 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 4096              
SF          400.1500373 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   0              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          100.6177975 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
