VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.570" integral="147.457" differential="24.576" />
   <temperature selftune="298.000" min="248.000" max="348.000" />
   <vta type="50" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="2" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" PI HR-400-S1-BBF/H/D-5.0-Z SP" />
   <checksum value="86087FFD" />
</pid_settings>
