
Current Data Parameters
NAME     JH-Fmoc pyrrole 2D data              
EXPNO                15              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20220108              
Time              17.13 h            
INSTRUM          Avance              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG     noesygpphpp              
TD                 4096              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            3571.428 Hz           
FIDRES         1.743862 Hz           
AQ            0.5734400 sec          
RG                  101              
DW              140.000 usec         
DE                11.13 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00012727 sec          
D1           1.69852996 sec          
D8           0.50000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00028000 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1519735 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        14.32999992 W            
PLW10        1.59220004 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              40.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    8.925180              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1            400.152 MHz          
FIDRES        27.901785 Hz           
SW                8.925 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          400.1500370 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2         States-TPPI              
SF          400.1500370 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
