
Current Data Parameters
NAME         JH507-DMSO              
EXPNO                14              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20230306              
Time               2.42 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG  hsqcedetgpsp.3              
TD                 1024              
SOLVENT            DMSO              
NS                    8              
DS                   32              
SWH            4716.981 Hz           
FIDRES         9.212853 Hz           
AQ            0.1085440 sec          
RG                  101              
DW              106.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.0 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.00000000 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D21          0.00360000 sec          
IN0          0.00002615 sec          
TDav                  1              
ZGOPTNS                              
SFO1        400.1518818 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.00 usec         
P2                20.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
SFO2        100.6253421 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2          garp4              
P3                10.00 usec         
P14              500.00 usec         
P31             2119.00 usec         
PCPD2             80.00 usec         
PLW0                  0 W            
PLW2        61.49200058 W            
PLW12        0.96081001 W            
SPNAM[3] Crp60,0.5,20.1              
SPOAL3            0.500              
SPOFFS3               0 Hz           
SPW3         9.39529991 W            
SPNAM[18  Crp60_xfilt.2              
SPOAL18           0.500              
SPOFFS18              0 Hz           
SPW18        1.80990005 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ2              20.10 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    190.000000              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           100.6253 MHz          
FIDRES       149.378586 Hz           
SW              190.016 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          400.1500000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                  960              
MC2       echo-antiecho              
SF          100.6177975 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
