
Current Data Parameters
NAME       JH501-F26-27              
EXPNO                15              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20230131              
Time               3.29 h            
INSTRUM     Avance_400A              
PROBHD   Z163739_0080 (              
PULPROG  cosygpppqf.ptype              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    1              
DS                    8              
SWH            3012.048 Hz           
FIDRES         2.941453 Hz           
AQ            0.3399680 sec          
RG                  101              
DW              166.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.0 K            
D0           0.00000300 sec          
D1           0.82591921 sec          
D11          0.03000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00033200 sec          
TDav                  1              
SFO1        400.1515383 MHz          
NUC1                 1H              
P0                10.00 usec         
P1                10.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        27.00000000 W            
PLW10        3.00000000 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              16.00 %            
P16             1000.00 usec         

======== F1 INDIRECT DIMENSION ========
td1      256              
sw_F1    7.527269              

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           400.1515 MHz          
FIDRES        23.531626 Hz           
SW                7.527 ppm          
FnMODE               QF              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          400.1500352 MHz          
WDW                SINE              
SSB                   0              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                  QF              
SF          400.1500352 MHz          
WDW                SINE              
SSB                   0              
LB                    0 Hz           
GB                    0              
