
Current Data Parameters
NAME     03282017-5-cdt-em248-A              
EXPNO                14              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20170328              
Time              22.36              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPPBBO BB              
PULPROG  hsqcedetgpsp.3              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    1              
DS                   16              
SWH            6009.615 Hz           
FIDRES         2.934382 Hz           
AQ            0.1703936 sec          
RG                  128              
DW               83.200 usec         
DE                10.00 usec         
TE                295.0 K            
CNST2       140.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.00000000 sec          
D4           0.00178571 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D21          0.00360000 sec          
IN0          0.00002210 sec          

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        500.1325007 MHz          
NUC1                 1H              
P1                12.50 usec         
P2                25.00 usec         
P28      0 usec         
PLW1        14.00000000 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        125.7678496 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2          garp4              
P3                11.00 usec         
P14              500.00 usec         
P31             1895.00 usec         
PCPD2             70.00 usec         
PLW0     0 W            
PLW2        63.00000000 W            
PLW12        1.55569994 W            
SPNAM[3] Crp60,0.5,20.1              
SPOAL3            0.500              
SPOFFS3  0 Hz           
SPW3        11.64700031 W            
SPNAM[18  Crp60_xfilt.2              
SPOAL18           0.500              
SPOFFS18 0 Hz           
SPW18        2.80550003 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           125.7678 MHz          
FIDRES        88.376694 Hz           
SW              179.890 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          500.1300000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          125.7577885 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
